[별표]

무선인식장비의 종류 및 성능 등에 관한 내용

(제2조 관련)

1. "전자태그"(이하 "태그"라 한다)란 태그번호, 폐기물종류, 성상 및 사용자 인증을 위한 정보가 저장된 메모리칩과 전파 송수신을 위한 안테나로 구성되고, 전자태그의 종류는 다음 각 목과 같으며, 규격 등에 관한 세부설명은 전자정보처리프로그램에 공지하는 바와 같다.

가. 전용용기 부착 태그 : 의료폐기물 정보인식을 위해 전용용기에 부착하는 태그

나. 배출자 인증 비콘태그 : 휴대용리더기로 폐기물 인계ㆍ인수 시 배출자의 서명을 대신하는 인증용 태그로 배출자 보관창고 주변에 설치하며, 리더기와 일정거리 내에서 자동 인식

다. 운반자 인증카드 : 폐기물 인계ㆍ인수 시 운반자의 서명을 대신하는 인증용 카드

라. 운반차량 인증카드 : 운반 차량정보 인식을 위해 운반자가 소지하는 인증용 카드

2. "태그 리더기"란 전자태그를 인식하여 폐기물 배출 및 처리정보를 전자정보처리프로그램으로 자동 전송하는 장비로 고정형과 휴대형이 있으며, 종류별 규격 및 세부설명은 전자정보처리프로그램에 공지하는 바와 같다.

3. "태그 발행기"란 의료폐기물 종류 및 성상 등의 정보가 담긴 태그를 발행하는 장비이다.